           Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 
розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі  ДК 021:2015:37530000-2 Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор (ігрові елементи «Сороконіжка», столики «Грибок» з сидіннями, гірки, каруселі, пісочниці, альтанка  з лавочками і столиком). Закупівля  здійснюється для забезпечення  закладів дошкільної освіти №5, 78, 92 Сихівського та Личаківського  районів. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-13-008991-a. Очікувана вартість –  386727грн. з ПДВ.

   На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів», з метою ефективного та раціонального використання коштів для оприлюднення та обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості на офіційному веб-сайті відділу освіти Сихівського та Личаківського районів УОІ ДОК ЛМР, надаємо інформацію про очікувану вартість, розмір бюджетного призначення і технічні та якісні характеристики предметів закупівлі.

	
	[image: https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]


   Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом комерційних  пропозицій виробників (їх офіційних представництв в Україні, тощо).
   Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі наведені нижче:
1. Детальний опис предмета закупівлі: 

	
№ п/п
	Найменування
	Орієнтовне зображення
	Характеристики
	Одиниці виміру
	К-ть

	1
	Ігрові елементи «Сороконіжка»
	[image: ]
	Тип – Ігрові елементи у формі сороконіжки , для групових ігор
Призначення – Для дитячих майданчиків, зокрема ЗДО; дозволяє одночасно займати грою кілька дітей
Особливості дизайну – Оригінальний дизайн з елементами керма, що привертає увагу дітей
Кількість посадкових місць – 8
Розміри виробу (Д×Ш×В) – 2,1×0,58×0,58 м
Максимальне навантаження на одне місце – 80 кг
Зона безпеки – не менше 1,5 м у кожну сторону від обладнання
Каркас – Металеві профільні труби перерізом 40×25 мм
Боковинки та сидіння – Вологостійка фанера товщиною 15 мм
Спосіб монтажу – Незнімний, бетонується в ґрунт у 6 точках кріплення
Обробка деталей – Округлі краї, без гострих елементів, поверхня оброблена захисним покриттям
	шт.
	3

	2
	Столики «Грибок» з сидіннями
	[image: Дитячий вуличний столик Грибок з сидіннями на майданчик або у двір купити  за ціною 11 450 грн від українського виробника | Спортігра]
	Основа конструкції столика зроблена з металу. Труба 40*40мм, 20*20мм. Сидіння, стіл та декори виготовлені з високоякісної вологостійкої фанери СР/СР завтовшки 12-15мм. 
Стіл діаметром 635мм, стілець діаметром 250мм-4шт.
ДШВ-1500*1500*700мм

	шт.
	3

	3.
	Гірки
	[image: ]
	Гірки мають: башту з дахом. гірку з висотою спуску 800мм, сходи з поруччями, бортики безпеки з двох сторін   башти.
Стовби- труба 60*60*2мм. Спуск прямий, нержавіюча сталь завтовшки 1,2мм. Гірка обладнана обмежувальними бортами по всій довжині ската. 
(Д*Ш*В): 3600x800x2100мм
Фанера вологостійка  товщиною 15мм.

	шт.
	3

	4
	Каруселі
	[image: ]
	Центральна стійка з кермом, являє собою суцільнозварну металеву конструкцію виготовлену з труби 89*3мм та вал 42мм. Кермо труби діаметром 25мм.Окремі сидіння зі спинками(4шт), опорного валу з фанери вологостійкої 15мм та з труби 25*2мм. Підлога з фанери водостійкої з антиковзким покриттям завтовшки 15мм. Підшибники.
Д*Ш*В-1700*1700*900мм
	шт.
	3

	5
	Пісочниці
	[image: ]

	Пісочниця виготовлена із соснової деревини. Конструкція оснащена двома лавками-трансформерами, які у складеному положенні виконують функцію захисної кришки. Дах забезпечує захист від сонця та опадів. Покрівля виконана з бітумної черепиці. Деревина ретельно відшліфована та покрита гумовою фарбою на водній основі, безпечною для дітей. Габаритні розміри: 150×150×190 см.
	шт
	4

	
	Альтанка з лавочками і столиком
	[image: ]

	Альтанка призначена для відпочинку, ігор, творчих занять та проведення дозвілля дітей. Конструкція виготовлена із соснової деревини, що пройшла ретельне шліфування. Усередині встановлено дерев’яний столик та лавочки. Покрівля виконана з профнастилу, яка забезпечує надійний захист від сонця та опадів. Дерев’яні елементи покриті гумовою фарбою на водній основі, безпечною для дітей та стійкою до атмосферних впливів. Габаритні розміри: 160×200×200 см.
	шт.
	1
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